Jautājums: Vēlamies piedalīties iepirkumā NR GPP/2018/6  ar katlu, kuram ir horizontāls siltummainis, aprīkots ar pneimatisko attīrīšanas sistēmu. Sakiet lūdzu, vai tas būtu iespējams. Ja nē, lūdzam pamatot savu atbildi.

Atbilde: Specifikācijā ir norādīts vertikālais siltummainis. Apkures katla vertikālā siltummaiņa izmantošanas prioritāte:

1. Labākā efektivitāte (~90%);
2. Ilgmūžība (nerada straujāku siltuma padeves pasliktināšanos).
3. Viegls ekspluatācijā.