**Iepirkuma „Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts" (78540050288002) logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts Gaigalavas pagastā”,**

**ID Nr. GaPP 2017/4**

**Darbu apjomu tāmes precizējums**

Tāmes izmaksās jāiekļauj sekojošie darbi:

1. Skaidu seguma demontāžu.

2. Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanas darbiem veikt pretestības
mērījumus un tās nodošanu ar aktu

3. 19 logu iekšējās apdares darbu robežas 200 mm platumā pa loga perimetru

4. Jumtu ieklāt saskaņā ar metāla lokšņu ieklāšanas tehnoloģiju ir nepieciešama antikondensāta plēves ierīkošana pēc metāla lokšņu ražotāja instrukcijas, nepieciešamajiem jumta apdares materiāliem – korēm, vējadēļiem, skurstenim.

 5.Fasādes un cokola remonta būvdarbu apjomos paredzēt fasādes sagatavošanas darbus

6.Pagraba stāva logu aiļu aizmūrēšanai izmantot 20 cm biezus blokus un izvirzījumu nokalšanu

7.Jāparedz jumta nokaru bojāto vietu apšūšana ar jauniem dēļiem un nomaļu krāsošana 34m2

Par visām izmaiņām jāvienojas objekta apskates darbu veikšanas laikā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Vabals

31.03.2017.